*Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego*

*DISI-S.272.43.2015*

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **POZYCJA 1 - urządzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne** | |
| Producent, model: | Kyocera ECOSYS M2035dn lub urządzenie równoważne, spełniające poniższe warunki: |
| Ilość: | 45 szt. |
| Minimalny okres gwarancji: | 2 lata lub 100 000 stron (w zależności co nastąpi wcześniej) |
| Data produkcji: | 2015 r. |
| **Parametry:** | |
| Prędkość drukowania: | do 35 ark. A4 na minutę |
| Procesor: | PowerPC 465 S/667 MHz |
| Pamięć: | Minimum 512 MB RAM |
| Interfejsy: | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), slot na opcjonalną kartę SD, slot na opcjonalny print server |
| Pojemność wejściowa papieru: | Taca wielofunkcyjna na 50 ark, uniwersalna kaseta na 250 ark. |
| Wydajność bębna: | Minimum 100 000 stron |
| Podajnik oryginałów: dwustronny na 50 ark. | |
| Dupleks | |
| Parametry skanera: | Skanowanie do PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF/A |
| Skanowanie do email, skanowanie do FTP, skanowanie do FTP (FTP przez SSL), skanowanie do SMB, skanowanie do USB, TWAIN (USB), skanowanie WSD (WIA) (USB) |
| Certyfikaty | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | Toner startowy (Minimum 3 600 stron A4 przy pokryciu 5%) – 1 szt. |
| Inne: | Menu urządzenia w j. polskim (zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia z menu w j. angielskim. Na żądanie zamawiającego, w okresie gwarancji, wykonawca lub autoryzowany serwis producenta sprzętu zobowiązany jest do zainstalowania menu w j. polskim, w cenie oferty) |
| Instrukcja w j. polskim |

|  |  |
| --- | --- |
| **POZYCJA 2 - urządzenie wielofunkcyjne A4 kolorowe** | |
| Producent, model: | Kyocera ECOSYS M6026cdn lub urządzenie równoważne, spełniające poniższe warunki: |
| Ilość: | 12 szt. |
| Minimalny okres gwarancji: | 2 lata lub 200 000 stron (w zależności co nastąpi wcześniej) |
| Data produkcji: | 2015 r. |
| **Parametry:** | |
| Prędkość drukowania: | do 26 ark. A4 na minutę |
| Procesor: | PowerPC 465 S/667 MHz |
| Pamięć: | Minimum 1024 MB RAM |
| Interfejsy: | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Slot na opcjonalny print server lub dysk twardy SSD, slot na opcjonalną kartę SD/SDHC |
| Pojemność wejściowa papieru: | Taca wielofunkcyjna na 50 ark, uniwersalna kaseta na 250 ark. |
| Wydajność bębna: | Minimum 200 000 stron |
| Podajnik oryginałów: dwustronny na 50 ark. | |
| Dupleks | |
| Parametry skanera: | Skanowanie do PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF/A, PDF wysokiej kompresji |
| Skanowanie do email (SMTP przez SSL), skanowanie do FTP (FTP przez SSL), skanowanie do SMB, skanowanie do USB, skanowanie TWAIN (USB, sieciowe), skanowanie WSD (WIA) (USB, network) |
| Certyfikaty | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | Tonery startowe:  Czarny - minimum 3 600 stron A4 przy pokryciu 5%) – 1 szt.  Cyan - minimum 2 500 stron A4 przy pokryciu 5%) – 1 szt.  Magenta - minimum 2 500 stron A4 przy pokryciu 5%) – 1 szt.  Yellow - minimum 2 500 stron A4 przy pokryciu 5%) – 1 szt. |
| Inne: | Menu urządzenia w j. polskim (zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia z menu w j. angielskim. Na żądanie zamawiającego, w okresie gwarancji, wykonawca lub autoryzowany serwis producenta sprzętu zobowiązany jest do zainstalowania menu w j. polskim, w cenie oferty) |
| Instrukcja w j. polskim |

|  |  |
| --- | --- |
| **POZYCJA 3 - Urządzenie wielofunkcyjne A3 monochromatyczne** | |
| Przedmiot zamówienia: | Kyocera TASKalfa 3010i lub urządzenie równoważne, spełniające poniższe warunki: |
| Ilość: | 4 szt. |
| Minimalny okres gwarancji: | 2 lata lub 600 000 stron (w zależności co nastąpi wcześniej). Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych urządzenia (minimum 3 razy/rok), w okresie gwarancji, w cenie oferty |
| Data produkcji: | 2015 r. |
| **Parametry:** | |
| Prędkość drukowania: | do 30/15 ark. A4/A3 na minutę |
| Procesor: | Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz |
| Pamięć: | Minimum 2048 MB RAM + 160 GB HDD |
| Interfejsy: | USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot na opcjonalny print server, slot na opcjonalną kartę SD, slot na opcjonalną kartę faksu |
| Pojemność wejściowa papieru: | Taca uniwersalna na minimum 100 ark., podajnik kasetowy 2 x 500 ark. |
| Wydajność bębna: | Minimum 600 000 stron |
| Dupleks | |
| Parametry skanera: | Skanowanie do PDF, TIFF, JPEG, XPS |
| Skanowanie do email, skanowanie do FTP, skanowanie do SMB, skanowanie do USB Host, skanowanie do skrzynki, sieciowy TWAIN, skanowanie WSD |
| Certyfikaty | GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001, RoHs |
| Zainstalowane opcje: | Podajnik oryginałów: dwustronny na minimum 50 ark. |
| Podstawa z dwoma kasetami na papier 2 x 500 ark. |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | Toner (Minimum 24 000 ark. A4 przy pokryciu 5%) – 1 szt. |
| Inne: | Menu urządzenia w j. polskim (zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia z menu w j. angielskim. Na żądanie zamawiającego, w okresie gwarancji, wykonawca lub autoryzowany serwis producenta sprzętu zobowiązany jest do zainstalowania menu w j. polskim, w cenie oferty) |
| Instrukcja w j. polskim |

|  |  |
| --- | --- |
| **POZYCJA 4 - drukarka monochromatyczna A4** | |
| Producent, model: | Kyocera ECOSYS P2135dn lub urządzenie równoważne, spełniające poniższe warunki: |
| Ilość: | 5 szt. |
| Minimalny okres gwarancji: | 2 lata lub 100 000 stron (w zależności co nastąpi wcześniej) |
| Data produkcji: | 2015 r. |
| **Parametry:** | |
| Prędkość drukowania: | do 35 ark. A4 na minutę |
| Procesor: | PowerPC 465/667 MHz |
| Pamięć: | Minimum 256 MB RAM |
| Interfejsy: | USB 2.0 (Hi-Speed), 10BASE-T / 100 Base TX / 1000 Base-T, slot interfejsu eKUIO, slot na kartę SD, Host USB 2.0 |
| Pojemność wejściowa papieru: | Taca wielofunkcyjna na 50 ark, uniwersalna kaseta na 250 ark. |
| Wydajność bębna: | Minimum 100 000 stron |
| Dupleks | |
| Certyfikaty | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | Toner startowy (Minimum 2 300 stron A4 przy pokryciu 5%) – 1 szt. |
| Inne: | Menu urządzenia w j. polskim (zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia z menu w j. angielskim. Na żądanie zamawiającego, w okresie gwarancji, wykonawca lub autoryzowany serwis producenta sprzętu zobowiązany jest do zainstalowania menu w j. polskim, w cenie oferty) |
| Instrukcja w j. polskim |